CS782DP 2-Port USB DisplayPort KVM Přepínač

**(A) Popis zařízení**

1. Port audia - konzole
2. Port monitoru - konzole
3. Port klávesnice - konzole
4. Port myši - konzole
5. Konektor pro připojení dálkového ovládání
6. LED diody indikující stav jednotlivých portů
7. Port monitoru - pro propojení s počítačem
8. Port audia - pro propojení s počítačem
9. Port USB pro klávesnic / myš - pro propojení s počítačem
10. Dálkové ovládání pro přepínání portů

**(B) Instalace zařízení**

**Zapojení**

1. Zapojte klávesnici a myš do portů konzole na přední straně přepínače. Porty mají patřičné barevné odlišení a mají vylisované symboly.

Poznámka: Port myši je USB2.0 a je možné do něj připojit jakékoliv USB kompatibilní zařízení. Můžete připojit například USB HUB (není součástí balení), a poté připojit více USB zařízení najednou.

2. Zapojte monitor s připojením DisplayPort do portu konzole pro monitor konzole na přední straně přepínače. Zapněte monitor.

3. (volitelně) Zapojte reproduktory do portu audio konzole na přední straně přepínače.

4. Zapojte USB, video a audio konektory KVM kabelů do patřičných portů na přepínači CS782DP.

5. Zapojte USB, video a audio konektory KVM kabelů do patřičných portů na instalovaných počítačích.

6. Pokud se rozhodnete použít dálkové ovládání pro přepínání portů, zapojte ho do konektoru pro připojení dálkového ovládání na přední straně přepínače.

7. Zapněte připojené počítače.

**Poznámka:** Standardně se přepínač přepne na první zapnutý počítač.

**(C) Použití**

**Manuální výběr portu**

Zmáčkněte tlačítko na dálkovém ovládání pro přepnutí na další port přepínače.

LED dioda, která svítí, označuje port na který je aktuálně přepnuto.

**Upozornění: Nepřepínejte na jiný port, pokud je připojené USB zařízení ještě aktivní (např. Flashdisk zapisuje data).**

**Výběr portu pomocí myši**

Pomocí dvojkliku rolovacím tlačítkem na myši způsobíte přepnutí mezi porty. Myš přepíná dopředu nebo zpět mezi jednotlivými porty.

**Poznámka:**

1. Tato funkce je podporována pouze u myší USB s třítlačítkovým rolovacím kolečkem.

2. Standardně je nastaveno tato funkce jako vypnutá.

3. Tato funkce je podporována pouze v módu kdy je zapnuta emulace myši.

**Výběr portu pomocí klávesové zkratky**

Všechna přepínání pomocí klávesových zkratek je vždy třeba začít dvojím stiskem klávesy **Scroll Lock**. Pro přepnutí mezi porty dvakrát stiskněte klávesu **Scroll Lock** a poté zmáčkněte klávesu **Enter**.

**Poznámka:** Pokud užití klávesy [Scroll Lock] způsobuje konflikt s jiným programem, je možno použít alternativně klávesu [Ctrl].

**Seznam klávesových zkratek**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **﻿Kombinace** | | **Funkce** |
| [Scroll  Lock]  [Scroll  Lock] | [Enter] | Přepíná mezi porty přepínače. Pokud je Audio a KVM každé z jiného portu, přepne pouze KVM bez změny Audia. |
| [k] [Enter] | Přepne pouze KVM. |
| [s] [Enter] | Přepne pouze Audio. |
| [a][Enter][n] | Zapne funkci Auto Scan. Přepínač cykluje mezi jednotlivými porty KVM v **n** sekundovém intervalu.  Poznámka: **n** může nabývat hodnot 1 až 4. Pro ukončení funkce Auto Scan, zmáčkněte klávesu [Esc] nebo [Spacebar].   |  |  | | --- | --- | | n | Scan Interval | | 1 | 3 s | | 2 | 5 s(předvoleno) | | 3 | 10 s | | 4 | 20 | |
| [x] [Enter] | Přepíná klávesu pro vyvolání horkých kláves mezi  [Scroll Lock] a [Ctrl]. |
| [m] [Enter] | Zapne / vypne funkci emulace myši. (Standardně : zapnuto). |
| [w] [Enter] | Zapne / vypne přepínání portů pomocí myši. (Standardně: vypnuto). |
| [F2] [Enter] | Aktivuje mapování kláves pro Mac. |
| [F3] [Enter] | Aktivuje mapování káves pro Sun. |
| [F10] [Enter] | Automaticky detekuje platformu klávesnice. |
| [F4] [Enter] | Vypíše nastavení přepínače pomocí funkce “vložit” do textového editoru. |
| [F5] [Enter] | Vyresetuje USB klávesnici a myš. |
| [e] [Enter] | Zapne/vypne funkci “Power on Detection”  (Standardně: Zapnuto). |
| [r] [Enter] | Zresetuje klávesové zkratky na standardní nastavení.. |
| [u][p][g][r][a][d][e] [Enter] | Vyvolá mód pro upgrade firmware. |
| [F6] [nn] [Enter] | Nastaví jazykové rozložení klávesnice. “nn” je dvojmístné číslo, které reprezentuje jednotlivé země a jejich jazyky, např.:  U.S. English: 33(předvoleno) ; Japanese: 15; French: 08;  German: 09 |
| [kolečko] [kolečko] | | Pokud je zapnuta funkce přepínání pomocí myši, přepne na další počítač. |