PremiumCord 4Kx2K@60Hz HDMI2.0 extender na 60m přes jeden kabel Cat6/6a/7 

Obsah balení:
1x Jednotka vysílače
1x Jednotka přijímače
2x kabely IR
1x manuál
2x napájecí adaptér

Popis zařízení
Zařízení se používá k prodloužení signálu HDMI na až 60m (4Kx2K@60Hz na 30m nebo 4Kx2K@30Hz, FULL HD) po 1xRJ45 Cat5e kabelu.

Instalace
Zkontrolujte, zda všechna zařízení, která budete během instalace připojovat, jsou vypnutá! 

1)	propojte kabelem HDMI vysílací jednotku TX (Transmitter) se zdrojem signálu HDMI
2)	propojte HDMI přijímací jednotku RX (Receiver) s výstupní zobrazovací jednotkou HDMI kabelem
3)	propojte jednotky mezi sebou kabelem s konektorem RJ-45
4)	pokud potřebujete, připojte přiložená čidla pro přenos IR signálu do patřičných konektorů dle obrázku výše
5)	připojte přiložené napájecí adaptéry do obou jednotek TX a RX do sítě 230V
6)	zapněte všechna připojená zařízení na obou jednotkách se rozsvítí LED dioda signalizující přítomnost napájení a signálů

Zařízení se propojuje Cat5e/6/7 kabelem s RJ45 konektory mezi jednotkami (nejsou součástí), kabel nikdy nesmí být zapojený do počítačové sítě s aktivními prvky – jinak může dojít ke zničení zařízení.

Doporučujeme použít kvalitní přímý propojovací UTP kabel s AWG24/AWG23 z čisté mědi v provedení drát pro bezproblémový provoz v nejvyšších rozlišeních.