NÁVOD NA POUŽITÍ SETU NÁŘÁDÍ ZN-13

Sada obsahuje:

- krimpovací kleště BNC a coax

- izolované a neizolované konektory

- ořezávátko na coax kabely se třemi noži

- stripovací a stříhací nástroj

- 8 nástavců-čelistí, které je nutné vyměnit pomocí šroubováku

Podle velikosti crimpovaného konektoru zvolte odpovídající čelisti.

Kleště mají aretaci, po úplném sevření se opět vrátí do otevřené polohy.

U kruhového ořezávacího nástroje pomocí přiloženého imbusového klíče nastavte hloubku řezů na požadované hodnoty.