Title: PremiumCord HDMI switch 5:1
Author: k
Last saved by: honza
Company: krup

PremiumCord HDMI automatický switch 3:1

Obsah balení
1x HDMI přepínač 3:1
1x IR dálkové ovládání
1x sensor pro IR ovládání

Popis zařízení
Zařizení se používá k vybrání jednoho signálu HDMI z až 3 audio/video zdrojů na jeden port (zobrazovací jednotku) HDMI.

Vlastnosti
- připojí až 3 zařízení (zdrojů signálu) s HDMI výstupem na jeden HDMI    
  zobrazovač/monitor s podporou automatického přepnutí
- plně kompatibilní s HDCP
- podpora audia, 3D funkce
- maximální rozlišení až 1920x1080 bodů FullHD
- LED signalizace stavu
- jednoduchá instalace bez napájení a ovladačů

Podporovaná rozlišení: 480i, 480p, 720i, 720p,1080i a 1080p 
VGA,SVGA,XGA,UXGA mode  kompatibilní

Instalace
Zkontrolujte, zda všechna zařízení, která budete během instalace připojovat jsou vypnutá! 

1)	propojte patřičné kabely HDMI pro spojení přepínače a připojených HDMI zařízení (zdrojů signálu) do portů “In1 a In2 a In3”
2)	propojte kabelem HDMI port do zobrazovací jednotky (TV,monitor) a na druhé straně do přepínače do portu “Out”
3)	zapojte kabel čidla IR ovládání do portu IR
4)	zapněte připojená zařízení
5)	pomocí ovládání nebo tlačítka “Select” zvolte patřičný port vstupu nebo pokud je zapojen a zapnut pouze jeden zdroj signálu dojde k automatickému přepnutí na něj

Pokud je aktivní pouze jeden zdroj signálu, přepínač automaticky přepne na tento aktivní vstup a nelze ho přepnout jinam.

Statusy LED diody na zařízení: 
Červená dioda svítí – zařízení je napájeno
modrá dioda svítí – na patřičném portu je přítomen HDMI signál

Poznámka
Před zapojením konektoru zkontrolujte, zda zapojujete správný typ konektoru, ve správném směru (např. u kabelů se zesilovačem), nepoužívejte hrubé síly a zkontrolujte prosím zda je konektor správně a dostatečně zastrčen.