Aten VE809 bezdrátový HDMI extender do 30m
rychlý návod

Obsah balení
 1 bezdrátový prodlužovač HDMI VE809T vysílač
 1 bezdrátový prodlužovač HDMI VE809R přijímač
 1 IR dálkové ovládání
 1 kabel IR ovládání
 1 napájecí adaptér (VE809T)
 1 napájecí adaptér Mini USB (VE809R)
 2 baterie AAA
 1 kabel HDMI
 1 Pokyny pro uživatele 

Popis zařízení (obrázek A)
A
VE809T Front View (jednotka zepředu)
1. LED signalizace portu
2. Tlačítko pro výběr portu vstupu
3. Tlačítko pro zapnutí / LED
4. IR Přijímač

VE809R Front View (jednotka zepředu)
1. Tlačítko pro zapnutí / LED
2. Tlačítko pro výběr portu výstupu
3. LED signalizace stavu
4. IR Přijímač

VE809T Rear View (jednotka pohled zezadu)
1. Montážní bod
2. Konektor pro napájení
3. Vstup signálu HDMI 
4. Výstup signálu HDMI
5. IR Blaster Port
6. Servisní konektor

VE809R Rear View (jednotka pohled zezadu)
1. Montážní bod
2. Výstupní port HDMI
3. Konektor pro napájení USB mini 

Remote Control (dálkové ovládání)
1. Zapnutí napájení
2. Info
3. IR
4. Výběr zdroje signálu

Instalace hardwaru (obrázek B)

Instalace vysílače 
1. Pomocí kabelu HDMI připojte zdrojová zařízení HDMI k vstupním portům HDMI na zadní straně VE809T. 

2. Pomocí kabelu HDMI připojte místní HDMI video displej (HDTV) do výstupního portu HDMI na zadní straně VE809T. 

3. Zapojte kabel napájecího adaptéru do napájecího konektoru na VE809T. 
4. Připojte kabel IR Blaster do portu IR Out.

Instalace přijímače 
1. Umístěte přijímač VE809R do vzdálenosti 30 m * od VE809T  

2. Pomocí kabelu HDMI připojte HDMI video displej (HDTV) k výstupnímu portu HDMI na zadní straně přijímače VE809R. 

3. Připojte kabel napájecího adaptéru do portu USB mini na VE809R. 

* Vzdálenost se může lišit v závislosti na prostředí; pevné předměty jako např ocel, beton a cihly mohou způsobit horší průchodnost signálu. 

Základní použití 

1. Zapněte vysílač a přijímač. 

2. Modrá kontrolka napájení bliká na vysílači a přijímači, dokud obě jednotky jsou bezdrátově připojeny. Může to trvat až 20 sekund než se naváže bezdrátové připojení. 

3. Na straně přijímače zapněte televizor a vyberte na HDMI televizoru vstupní konektor signálu pro připojení přijímače VE809R.

4. Na vysílači zapněte zdrojová zařízení a stiskněte tlačítko „Source“ (na horní straně jednotky nebo na dálkovém ovladači) a vyberte zdrojové zařízení, které chcete použít: HDMI 1 nebo HDMI 2. 

5. Indikátorem LED napájení na obou jednotkách bude svítit modře, a video z vybraného zdrojové zařízení bude bezdrátově vysíláno na vzdálené HDTV připojené k příjímači.